TOO «Силумин-Восток»                            
Наименование конечного Заказчика:

Наименование проекта:

Опросный лист
Трансформатор силовой сухой ТСЛ-SV
	№
	Наименование требований
	Требуемые параметры

	1. 
	Тип трансформатора
	ТСЛ-SV

	2. 
	Мощность, кВА
	

	3. 
	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ
	

	4. 
	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ
	

	5. 
	Схема и группа соединения обмоток
	

	6. 
	Материал обмоток
	

	7. 
	Потери короткого замыкания при 120℃ ,кВт
	

	8. 
	Потери холостого хода,кВт
	

	9. 
	Напряжение короткого при замыкания 120℃ ,%
	

	10. 
	Ток холостого хода, Iо%
	

	11. 
	Климатическое исполнение и категория размещения
	

	12. 
	Номинальная частота, Гц
	

	13. 
	Метод охлаждения (с обдувом или без обдува)
	

	14. 
	Класс изоляции
	

	15. 
	Конструктивное исполнение выводов ВН и НН ( вверх, левое, правое, вниз)
	

	16. 
	Наличие транспортных катков
	

	17. 
	Наличие температурного датчика
	

	18. 
	Наличие блока контроля температуры
	

	19. 
	Наличие контактных зажимов НН
	

	20. 
	Наличие защитного кожуха
	



ТСЛ(З)(Д)-SV  Х  Х/Х  Х  Х  У3
Структура условного обозначения:
Т – трансформатор трехфазный
С - сухой тип
Л - тип изоляций литой
(З) - исполнение защищенное (дополнительная опция)
(Д) - обдув трансформатора (дополнительная опция)
SV - запатентованная торговая марка производителя
Х - типовая мощность в киловольт-амперах
Х/Х - класс напряжения обмоток ВН/НН
X - группа соединения обмоток
X - материал обмоток (Al, Cu)
У3 - климатическое исполнение и категория размещения

Пример обозначения: ТСЛЗД-SV 1600 кВА 10/0,4 кВ Д/Ун-11 Al У3
Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией в защищенном исполнении с обдувом, производства ТОО «Силумин-Восток», мощностью 1600 кВА, классом напряжения 10/0,4кВ, группа соединения Д/Ун-11, материал обмоток алюминий, климатическое исполнение и категория размещения У3.
